# Prueba de un transmisor espacial de radio

## Ejercicio 2

## Sesión 28

Un especialista en misiones de la NASA está a bordo del transbordador espacial. Gracias a sus conocimientos en Física e Ingeniería se le asignó la tarea de evaluar el desempeño de un nuevo transmisor de radio a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). Sobre el brazo móvil del transbordador, el astronauta apunta un detector sensible hacia la ISS (localizada a 2,5 km de distancia) y encuentra que la amplitud del campo eléctrico de las ondas de radio provenientes del transmisor de la ISS es de 0,09 V/m y que la frecuencia de las ondas es 244 MHz. Determine:

#### a. La intensidad de la onda de radio donde se encuentra el astronauta.

A partir de la relación entre la intensidad de la onda y el campo eléctrico máximo

#### b. La amplitud del campo magnético.

Como las magnitudes de los vectores de campo eléctrico y campo magnético están relacionadas:

#### c. La potencia de salida total del transmisor de radio de la ISS.

De la relación entre potencia e intensidad:

##### Créditos

###### Vicerrectoría de Docencia

###### CEDA - TEC Digital

###### Proyecto de Virtualización 2016

###### Física II

###### Dionisio Gutierrez Fallas (profesor)

###### Joel Alpízar (estudiante - asistente)

###### Melissa Berrocal Jiménez (coordinadora de diseño)